№ п/п	Меры по снижению расходов на работы (услуги)	Периодичность	Сроки осуществления работ (услуг)	Сведения об их выполнении (оказании)	Причины отклонения от плана	
1 	Изучение рынка поставщиков товаров (эта мера позволяет снизить долю фактических расходов на материалы).	постоянно	По мере приобретения товаров	выполняется	 	
 2	Заключение более выгодных договоров на услуги и работы, анализ более выгодных предложений подрядчиков (цена договора зависит от объема и качества предоставляемой работы, услуги).	постоянно	По мере необходимости заключения договоров	выполняется	 	
3 	Проведение планово-предупредительных ремонтов систем ГВС, ХВС (позволяет прогнозировать и планировать затраты	постоянно	По графику	выполняются	 	
 4	Анализ обращений в АДС, выявление причинно-следственных связей и своевременное устранение аварийных ситуаций в многоквартирном доме (позволяет избежать незапланированных фактических затрат по срочному ремонту инженерного оборудования многоквартирного дома, возмещению ущерба и т.д.)	постоянно	По мере поступления заявок	выполняется	 	
5 	Проведение информационно-разъяснительных работ с собственниками многоквартирных домов по сохранности имущества.	При проведении общих собраний (встреч)	По мере проведения очередных и внеочередных собраний	выполняются	 	
6 	Совершенствование методов и средств управления, путем обмена опыта между управляющими компаниями (повышает эффективность деятельности организации)	По согласован-ному с УК графику	По мере проведения встреч	Не выполняется	Отсутст-вие заинтересованности у конкурирующих компаний	
7 	Механизация и автоматизация труда.	Постоянно	По мере приобретения	Выполняется	 	

Система отопления и горячего водоснабжения:	
 1	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления.	 согласно графика	согласно графика
 	Выполняется
 	 	
 2	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов.
(целью данного мероприятия является: рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления и горячего водоснабжения.)	 
согласно графика	согласно графика
 	 
Выполняется	 	
3 	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов.	 
согласно графика	согласно графика
 	Выполняется
 	 	
4 	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов.
(целью данного мероприятия является: рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления и горячего водоснабжения.)	согласно графика	согласно графика	Выполняется	 	
5 	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов.
(целью данного мероприятия является: рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления и горячего водоснабжения.)	согласно графика	согласно графика	Выполняется	 	
6 	В случае принятия решения собственниками многоквартирного дома, за счёт дополнительных средств собственников с привлечением специализированной организации производится установка общедомового прибора учёта тепловой энергии и горячего водоснабжения.	согласно графика	согласно графика	Выполняется	 	
Система электроснабжения:	
 1	Планово-предупредительный ремонт и осмотр электрооборудования, во время которого производится протяжка контактных соединений электроаппаратуры в поэтажных щитах и вводно-распределительном устройстве. Мероприятие способствует снижению потребления электроэнергии в доме за счёт снижения потерь электроэнергии в контактных соединениях.
Данные мероприятия позволяют снизить платежи населения за электрическую энергию.	согласно графика	согласно графика	Выполняется	 	
Дверные и оконные конструкции, фасады жилых домов:	
 1	Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей, с целью снижения утечек тепла через двери подъездов.	согласно графика	согласно графика	Выполняется 	 	
2 	Утепление межпанельных швов в панельных домах, с целью снижения потерь тепловой энергии и создания благоприятных условий для проживания граждан.	согласно графика 	согласно графика	Выполняется	 	
3 	Остекление окон и уплотнение створок приводит к снижению потерь тепловой энергии.	согласно графика	согласно графика 	Выполняется	 	
Система холодного водоснабжения:	
 1	Осмотр трубопроводов и арматуры системы ХВС (позволяет снизить утечки воды и ведёт к снижению аварийных ситуаций на системе холодного водоснабжения).	согласно графика	согласно графика 	 Выполняется